Технические требования к макетам

· Цветовая модель: CMYK (недопустимо использование пантонов);

· Черный цвет: композитный, в диапазоне 20/20/20/100 ~ 50/50/50/100;

· Объекты макета: используемые в макете эффекты (линза, тень, контур, градиентные заливки, интерактивные заливки и прочее), шрифты, абрис необходимо конвертировать в кривые или в растровое изображение с разрешением, соответствующим формату носителя;

· Разрешение: для широкоформатной печати макета, содержащего объекты, например буквы, минимальный размер которых 5мм, в макете используйте разрешение 15 ~ 72dpi/realsize; для интерьерной или плоской печати с объектами менее 5 мм используйте в макете 72 ~ 300 dpi/realsize;

· Векторные макеты: в случае использования растровых объектов внутри векторного макета, их  следует перевести в цветовую модель CMYK;

· Программы IBM PC: к печати принимаются макеты сделанные в программах Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator

· Размер файла: объем файла после верстки должен быть не более 100Mb, архивируйте файлы;

· Форматы файлов: TIF, PSD, EPS, CDR, AI, PSB, PDF;

· Название файлов: недопустимо использование в названиях файлов символов в русской раскладке или спецсимволов. Используйте только латинский алфавит, цифры и знак подчеркивания;

· Габаритные размеры: все макеты для печати 4+0 должны предоставляться строго в размер готового изделия (макеты с вылетами под обрез не допускаются в производство). Точные габаритные размеры стандартных рекламных поверхностей уточняйте у своего у менеджера;

· Двусторонняя печать: при подготовке макетов для печати 4+4 необходимо, чтобы изображение включало вылеты под обрез от 3 мм до 10 мм по периметру;

· Плоские материалы: файлы, подготовленные в векторных программах лучше не растрировать, если вы заказываете печать на плоских материалах, требующих машинной резки. Если изделие подлежит фигурной резке, необходимо предоставлять векторный контур реза. Для изделий прямоугольной формы контур реза можно не предоставлять;

· Белый цвет: для печати макетов с белыми чернилами необходимо предоставлять макет с дополнительным альфа каналом, в котором будет определена область заливки белилами;

· Градиент: не  используйте градиентные заливки менее 5% на большой площади печати, так же не следует растягивать растровые градиенты;

· Подбор цвета: макеты, требующие подбора цвета в образец (MatchPrint), необходимо предоставлять в слоях, если подбор не требуется - слои должны быть сведены;

· Доработка макетов: в случае необходимости доработки макета, возможность работы согласовываются с дизайнером. Запуск в печать доработанных макетов производится только после согласования с клиентом;

· Постпечатная обработка: вся информация по изготовлению и обработке печатных изделий должна быть предоставлена менеджеру вместе с макетом или ссылкой на него. Не допускается предоставление информации по постпечатной обработке в архиве с макетом или внутри макета в качестве дополнительных текстовых полей. Макет должен содержать только значимые элементы печати и ничего за габаритными границами макета;

· Превью: все макеты необходимо предоставлять в комплекте с просмотровым файлом в формате JPG. В отсутствие просмотровой копии невозможно гарантировать наличие всех имеющихся в макете объектов на готовом изображении;

· Претензии: при не соблюдении данных технических требований, а также, в случае если клиент не оговаривает необходимость цветопробы с предоставленного файла,  претензии по качеству и цветопередаче не принимаются
· Для 3х6м: - границы информационного поля: 5800х2800 мм

